<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="#PaJa_30">
<description>&lt;B&gt;PaJa 30&lt;/B&gt; - knihovna   &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 
&lt;I&gt;(vytvoreno 1.6.2011)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
Univerzální knihovna soucastek do Eagle &lt;I&gt;(od verze 5.6)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Knihovna obsahuje: 196 soucastek na DPS, 298 do SCHematu&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;Author&gt;Copyright (C) PaJa 2001-2011&lt;BR&gt;
http://www.paja-trb.unas.cz&lt;BR&gt;
paja-trb@seznam.cz
&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
</package>
<package name="HC-49U">
<description>&lt;B&gt;Krystal&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DO35">
<description>&lt;B&gt;Dioda&lt;/B&gt; - roztec nozek 7,5 mm</description>
</package>
<package name="0805">
<description>&lt;B&gt;SMD&lt;/B&gt; - velikost 0805</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;B&gt;SMD&lt;/B&gt; - velikost 1206</description>
</package>
<package name="R-7,5">
<description>&lt;B&gt;Odpor&lt;/B&gt; - vel. 0207 - 0,6W</description>
</package>
<package name="TO-92B">
</package>
<package name="C-2,5">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="#PaJa_30" package="DIL14" value=""/>
<element name="E$2" library="#PaJa_30" package="HC-49U" value="20MHz"/>
<element name="E$3" library="#PaJa_30" package="DO35" value=""/>
<element name="E$4" library="#PaJa_30" package="0805" value=""/>
<element name="E$5" library="#PaJa_30" package="1206" value=""/>
<element name="E$6" library="#PaJa_30" package="R-7,5" value=""/>
<element name="E$7" library="#PaJa_30" package="0805" value=""/>
<element name="E$9" library="#PaJa_30" package="1206" value=""/>
<element name="E$10" library="#PaJa_30" package="0805" value="100n"/>
<element name="E$8" library="#PaJa_30" package="0805" value="10k"/>
<element name="E$12" library="#PaJa_30" package="1206" value=""/>
<element name="E$13" library="#PaJa_30" package="1206" value=""/>
<element name="E$15" library="#PaJa_30" package="DO35" value="5Vzd"/>
<element name="E$16" library="#PaJa_30" package="R-7,5" value=""/>
<element name="E$17" library="#PaJa_30" package="R-7,5" value=""/>
<element name="E$18" library="#PaJa_30" package="0805" value="68p"/>
<element name="E$19" library="#PaJa_30" package="0805" value="8k6"/>
<element name="E$20" library="#PaJa_30" package="0805" value="10n"/>
<element name="E$11" library="#PaJa_30" package="TO-92B" value=""/>
<element name="E$14" library="#PaJa_30" package="0805" value="1uF"/>
<element name="E$21" library="#PaJa_30" package="R-7,5" value="10k"/>
<element name="E$22" library="#PaJa_30" package="R-7,5" value="100k"/>
<element name="E$23" library="#PaJa_30" package="R-7,5" value="10k"/>
<element name="E$24" library="#PaJa_30" package="C-2,5" value="220p"/>
<element name="E$25" library="#PaJa_30" package="0805" value="68p"/>
<element name="E$26" library="#PaJa_30" package="0805" value="10n"/>
<element name="E$27" library="#PaJa_30" package="0805" value="8k6"/>
<element name="E$28" library="#PaJa_30" package="0805" value="1n"/>
<element name="E$29" library="#PaJa_30" package="0805" value="1n"/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$1" pad="14"/>
<contactref element="E$15" pad="A"/>
<contactref element="E$21" pad="2"/>
<contactref element="E$11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$2" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$16" pad="2"/>
<contactref element="E$17" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$13">
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="10"/>
<contactref element="E$11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="E$1" pad="12"/>
<contactref element="E$15" pad="K"/>
<contactref element="E$23" pad="2"/>
<contactref element="E$22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E$23" pad="1"/>
<contactref element="E$24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="E$22" pad="1"/>
<contactref element="E$24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="E$11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$14">
</signal>
<signal name="S$17">
</signal>
<signal name="S$18">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
